|  |
| --- |
| **Manchon acier** |
| Etai  Étais de maçon  Fût en tube acier peint, ø 56 x 1,8 mm.  Tube coulissant acier peint, ø 49 x 1,8 mm.  clavette imperdable.  Etai pour maisons ossature bois  Site internet : [logo-kais.jpg](http://www.sogemac.tn) |



Réf Désignation

**ETE005** ETAIS MACON 1M00/1M75 MANCHON



ACIER CHARGE 1,2T

[[1]](#endnote-2)  **ETE003**  ETAIS MACON 1M60/2M90 MANCHON



ACIER CHARGE 1,1T A 1,2T SELON HT1

1. [↑](#endnote-ref-2)