|  |
| --- |
| **Manchon acier**  |
| EtaiÉtais de maçonFût en tube acier peint, ø 56 x 1,8 mm.Tube coulissant acier peint, ø 49 x 1,8 mm.clavette imperdable.Etai pour maisons ossature boisSite internet : logo-kais.jpg |

 Réf Désignation

 **ETE005** ETAIS MACON 1M00/1M75 MANCHON

 ACIER CHARGE 1,2T

[[1]](#endnote-2)  **ETE003**  ETAIS MACON 1M60/2M90 MANCHON

 ACIER CHARGE 1,1T A 1,2T SELON HT1

1. [↑](#endnote-ref-2)